|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: Reparto A (H= 4500mm/3500mm/6700mm)** | | | | | | | | | | |
| CONTROLLO VERTICALITA’ | | | | | | | | | | |
| **FILA** |  | | **S=4500/350** | | **0<|X|<=S => verde** | | **S<|X|<2S => ambra** | | **|X|>2S => rosso** | |
| **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** |
|  | **Posizione 01** | | **Posizione 03** | | **Posizione 05** | | **Posizione 07** | | **Posizione 09** | |
| A | **0.84** | **0.76** | **0.54** | **0.93** | **0.87** | **0.85** | **0.38** | **0.85** | **0.52** | **0.92** |
|  | **Posizione 13** | | **Posizione 15** | | **Posizione 23** | | **Posizione 26** | | **Posizione 31** | |
| A | **0.12** | **0.86** | **0.65** | **0.22** | **0.73** | **0.27** | **0.18** | **0.41** | **0.4** | **0.74** |
|  | **Posizione 01** | | **Posizione 03** | | **Posizione 05** | |  | |  | |
| B | **0.12** | **0.86** | **0.65** | **0.22** | **0.73** | **0.27** |  |  |  |  |
| C | **0.18** | **0.22** | **0.56** | **0.71** | **0.32** | **0.27** | **0.11** | **0.06** | **0.8** | **0.91** |
| D | **0.67** | **0.16** | **0.75** | **0.43** | **0.1** | **0.4** | **0.84** | **0.03** | **0.08** | **0.91** |
| E | **0.16** | **0.79** | **0.32** | **0.69** | **0.84** | **0.91** | **0.78** | **0.34** | **0.35** | **0.59** |
| F | **0.89** | **0.86** | **0.73** | **0.76** | **0.61** | **0.12** | **0.38** | **0.68** | **0.9** | **0.22** |
| G | **0.24** | **0.99** | **0.55** | **0.4** | **0.24** | **0.16** | **0.47** | **0.86** | **0.41** | **0.5** |
| H | **0.77** | **0.96** | **0.37** | **0.25** | **0.01** | **0.74** | **0.27** | **0.7** | **0.67** | **0.21** |
| I | **0.98** | **0.32** | **0.05** | **0.13** | **0.62** | **0.13** | **0.35** | **0.23** | **0.58** | **0.52** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICATIVO SCAFFALATURA: Reparto B** | | | | | | | | | | |
| CONTROLLO VERTICALITA’ | | | | | | | | | | |
| **FILA** | **Posizione 02** | | **Posizione 04** | | **Posizione 06** | | **Posizione 07** | | **Posizione 09** | |
| **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** | **Long** | **Front** |
| A1 | **0.42** | **0.84** | **0.32** | **0.16** | **0.09** | **0.44** | **0.77** | **0.05** | **0.46** | **0.23** |
| A5 | **0.41** | **0.86** | **0.12** | **0.69** | **0.72** | **0.35** | **0.74** | **0.84** | **1** | **0.65** |
| C2 | **0.42** | **0.59** | **0.6** | **0.57** | **0.67** | **0.12** | **0.25** | **0.38** | **0.09** | **0.75** |
| C6 | **0.42** | **0.73** | **0.07** | **0.39** | **0.49** | **0.97** | **0.41** | **0.53** | **0.49** | **0.14** |
| D3 | **0.37** | **0.03** | **0.72** | **0.81** | **0.08** | **0.01** | **0.68** | **0.94** | **0.43** | **0.43** |
| D7 | **0.11** | **0.54** | **0.17** | **0.98** | **0.62** | **0.22** | **0.95** | **0.44** | **0.94** | **0.71** |
| E2 | **0.61** | **0.76** | **0.11** | **0.06** | **0.63** | **0.85** | **0.06** | **0.17** | **0.1** | **0.32** |
| E6 | **0.65** | **0.79** | **0.94** | **0.97** | **0.15** | **0.6** | **0.5** | **0.07** | **0.11** | **0.73** |